Práctica 3 – Preguntas – Parte 2

**3.5 Leer y escribir al monitor serial información del sensor RFID (NXP RC522)**

Código tarjeta blanca: 63 99 72 2E

Código colgante azul: C1 A0 2B 19

Código tarjeta del ITESO: 9D BD E8 4D

**3.6 Aplicación sencilla para un control de accesos utilizando el RC522 y tarjetas RFID**

Aumentaría el “storage” usando un array para almacenar las claves permitidas por el sistema y de esta forma también se faciita el agregado de los mismos.